1. В каком положении пострадавшего можно проводить комплекс реанимационных мероприятий?

Ответ: в положении "лежа на спине" на ровной жесткой поверхности.

1. Является ли член бригады ответственным за безопасное ведение работ?

Ответ: да, является.

1. В каком случае проводится внеочередная проверка знаний?

Ответ: при перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев.

1. Можно ли единолично работнику выполнять наложение переносного заземления в установках до 1000 в?

Ответ: да.

1. Может ли производитель работ иметь группу по электробезопасности III при выполнении работ по наряду в электроустановках напряжением выше 1000 в?

Ответ: нет.

1. Какое должно быть сопротивление изоляции между электрически не связанными цепями различного назначения устройств рзаит?

Ответ: в пределах каждого присоединения не ниже 1 мом.

1. Кто может единолично производить осмотр электроустановок напряжением выше 1000 в?

Ответ: любой из вышеперечисленных работников.

1. На какое расстояние допускается приближаться людям к не огражденным токоведущим частям, находящимся под напряжением 110 кв?

Ответ: 1,0 м.

1. В каком случае разрешается использование земли в качестве фазного провода в электроустановках до 1000 в?

Ответ: не допускается в любом случае.

1. На какое напряжение могут быть переносные электроприемники?

Ответ: не более 380/220 в.